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Об утверждении Обязательных постановлений
в морском порту Восточный


В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. № 395, п р и к а з ы в а ю:  


1. Утвердить прилагаемые Обязательные постановления в морском порту Восточный.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 10 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Восточный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2011 г., регистрационный № 20521);
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 168 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 10» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2011 г., регистрационный № 21526);
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. № 142 «О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Восточный, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 10» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2015 г., регистрационный № 36940);
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2015 г. № 242 «О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Восточный, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 10» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2015 г., регистрационный № 38626);
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 364 «О внесении изменений в Обязательные постановления в морском порту Восточный, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 10» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2016 г., регистрационный № 40634);
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 8 «Об установлении районов обязательной лоцманской проводки судов в морском порту Восточный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2011 г., регистрационный № 19752).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует
до 1 сентября 2032 г.

Министр			      			        	                                        А.С. Никитин
Клюев Виталий Владимирович
Проект
8 (499) 495 05 50, ДМВ
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от _____________ № ________



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 в морском порту Восточный

[bookmark: sub_1100]I. Общие положения


[bookmark: sub_1100_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1100_Копия_1][bookmark: sub_1100_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1100_Копия_2][bookmark: sub_1100_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1100_Копия_1][bookmark: sub_1100_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1100_Копия_2]
[bookmark: sub_1002]1. Обязательные постановления в морском порту Восточный
(далее – Обязательные постановления) содержат: 
описание морского порта Восточный (далее – морской порт); 
правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта, в том числе меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта, а также особенности регулирования захода автономных судов и выхода автономных судов из морского порта; 
правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах
к нему с учетом особенностей плавания автономных судов в акватории морского порта;
описание зоны действия систем управления движением судов (далее – СУДС) и правила плавания судов в этих зонах, правила взаимодействия радиолокационных СУДС с автономными судами;
правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки;
правила обеспечения экологической безопасности, включающие установление видов отходов с судов, подлежащих сбору в морском порту, правила обеспечения соблюдения карантина в морском порту;
правила пользования специальными средствами связи на территории морского порта; 
сведения о границах территории морского порта;
сведения о подходах к морскому порту;
сведения о границах морских районов A1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности[footnoteRef:2] (далее – ГМССБ); [2:  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 1997 г. № 813 «О создании и функционировании Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности».] 

сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; 
сведения о периоде навигации; 
сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; 
сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; 
сведения о переработке опасных грузов; 
сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; 
сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; 
сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту. 
2. Обязательные постановления подлежат исполнению экипажами судов независимо от их флага и прав на них, а также юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в морском порту и на подходах к нему.
[bookmark: 1003][bookmark: sub_1002_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1003_Копия_2]3. Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов
в акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах
к ним, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 395[footnoteRef:3] (далее – Общие правила), и Обязательными постановлениями. [3:  Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2022 г., регистрационный № 68677;
с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 декабря 2023 г. № 396 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2024 г., регистрационный №77468).
В соответствии с пунктом 3 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 395 данный акт действует до 1 сентября 2028 г.] 

[bookmark: sub_1200][bookmark: sub_1002_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1200][bookmark: sub_1002_Копия_1_Копия_1]
[bookmark: sub_1200_Копия_1]II. Описание морского порта
[bookmark: sub_1200_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1200_Копия_2][bookmark: sub_1200_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1200_Копия_1_Копия_3][bookmark: sub_1200_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1200_Копия_2][bookmark: sub_1200_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1200_Копия_1_Копия_3]
[bookmark: sub_1005]4. Морской порт расположен на юго-востоке залива Находка.
[bookmark: sub_1005_Копия_1]Акватория морского порта включает бухты Врангеля и Козьмина, устье реки Хмыловка и озеро Второе.
[bookmark: sub_1007]5. Границы территории морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 420-р.
6. Навигация в морском порту осуществляется круглогодично. 
Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации[footnoteRef:4]. [4:  Пункт 315 перечня пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2665-р.] 

[bookmark: sub_1007_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1007_Копия_1]7. Климатические, гидрологические и метеорологические особенности морского порта: 
в морском порту преобладают ветра северо-восточных, северо-западных и западных направлений, при которых высота волны может достигать 2–4 метра;
толщина ледяного покрова в период ледокольной проводки судов составляет 65 сантиметров;
уровень воды подвержен колебаниям сгонно-нагонного характера, сезонным изменениям: нагонное повышение уровня воды составляет 10–15 см, максимальное  65 см; сгонное понижение уровня воды составляет не более 30 см.
[bookmark: sub_1008_Копия_1][bookmark: sub_1008]8. Морской порт является местом убежища для судов, за исключением танкеров и нефтеналивных судов, в штормовую погоду.
[bookmark: sub_1011][bookmark: sub_1011_Копия_1]9. Сведения о фактических глубинах в акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении таких сведений посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: https://pma.ru (сведения о фарватерах морского порта приведены в приложении № 1 к Обязательным постановлениям).
10. В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками (далее – ЯЭУ) и радиационными источниками
(далее – РИ)[footnoteRef:5]. [5:  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р.] 

[bookmark: sub_1013_Копия_1][bookmark: sub_1013]11. В морском порту осуществляется оказание услуг по обслуживанию судов[footnoteRef:6], в том числе для пополнения запасов судов продовольствием, топливом, пресной водой, приема отходов с судов, а также проведения ремонта судового оборудования и водолазного осмотра (сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 2 к Обязательным постановлениям). [6:  Часть 1 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 261-ФЗ).] 

[bookmark: sub_1014_Копия_1][bookmark: sub_1014_Копия_1_Копия_1]12. В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов
(сведения о минимальном количестве и минимальной мощности буксиров для швартовных операций с судов, за исключением судов валовой вместимостью менее 200 тонн и судов портового флота в морском порту приведены в приложении
№ 3 к Обязательным постановлениям).
[bookmark: sub_1020_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1020_Копия_1][bookmark: sub_1020_Копия_2][bookmark: sub_1020_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1020_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1020_Копия_1][bookmark: sub_1020_Копия_2][bookmark: sub_1020_Копия_1_Копия_2]
[bookmark: sub_1300]III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта,
в том числе меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта, а также особенности регулирования захода автономных судов в морской порт и выхода автономных судов из морского порта
[bookmark: sub_1300_Копия_2][bookmark: sub_1300_Копия_1][bookmark: sub_1300_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1300_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1300_Копия_2][bookmark: sub_1300_Копия_1][bookmark: sub_1300_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1300_Копия_1_Копия_2]
[bookmark: sub_1022]13. Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта[footnoteRef:7] передается капитану морского порта в сети «Интернет» по адресу: https://portcall.marinet.ru. [7:  Пункт 3 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ. Пункты 43 и 45 Общих правил. ] 

Оформление захода в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.
14. Заход автономных судов в морской порт и выход автономных судов из морского порта осуществляются в соответствии с настоящей главой и главой VI1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее – КТМ).
15. Разрешение на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта на основании информации, направляемой в соответствии с пунктом 13 Обязательных постановлений, на срок, не превышающий срок действия судовых документов[footnoteRef:8]. [8:  Абзац четвертый пункта 57 Общих правил.] 

Разрешение на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт оформляется должностными лицами инспекции государственного портового контроля[footnoteRef:9] службы капитана морского порта (далее – ИГПК). [9:  Часть 2 статьи 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ.] 

16. В морском порту капитаны судов должны соблюдать следующие меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта:
при заходе судов в морской порт, выходе судов из морского порта капитаны судов должны соблюдать требования, предусмотренные международными договорами и законодательством Российской Федерации в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания и защиты окружающей среды от загрязнения с судов[footnoteRef:10]; [10:  Пункт 2 Общих правил.] 

при заходе судов в морской порт, выходе судов из морского порта капитаны судов должны следовать с безопасной скоростью с тем, чтобы они могли предпринять надлежащее и эффективное действие для предупреждения столкновения[footnoteRef:11], используя главные двигатели или отдачу якоря. [11:  Правило 6 Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 г. Являются обязательными для Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 20 октября 1972 г. Конвенция вступила в силу для Союза Советских Социалистических Республик
15 июля 1977 г. ] 


[bookmark: sub_1400]IV. Правила плавания судов в акватории морского порта с учетом особенностей плавания автономных судов в акватории морского порта
[bookmark: sub_1400_Копия_2][bookmark: sub_1400_Копия_1][bookmark: sub_1400_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1400_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1400_Копия_2][bookmark: sub_1400_Копия_1][bookmark: sub_1400_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1400_Копия_1_Копия_1]
[bookmark: sub_1023_Копия_1][bookmark: sub_1023_Копия_2]17. В акватории морского порта действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с суточным графиком расстановки и движения судов в морском порту (далее – суточный график).
Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно в 16:00 по местному времени на основании информации о заходе судна, передаваемой
в соответствии с пунктом 13 Обязательных постановлений и размещается в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru.
18. Плавание судов в акватории морского порта и проведение операций
по постановке судов на якорь, снятию их с якоря регулируются СУДС в соответствии
с суточным графиком.
19. Плавание судов в акватории озера Второе и проведение операций по постановке судов на якорь, снятию их с якоря осуществляются с разрешения капитана морского порта.
20. Плавание автономных судов в акватории морского порта осуществляется
в соответствии с настоящей главой и главой VI1 КТМ.
[bookmark: sub_1027][bookmark: sub_1026][bookmark: sub_1027_Копия_1][bookmark: sub_1020]21. Капитаны судов, следующих в морской порт, осуществляют постановку судовна якорь на якорных стоянках без сопровождения лоцмана в соответствии
с рекомендациями СУДС (сведения о якорных стоянках и якорных местах в морском порту приведены в приложении № 4 к Обязательным постановлениям).
[bookmark: sub_1028_Копия_1][bookmark: sub_1028]22. При снятии с якоря судов, находящихся на якорных стоянках, капитаны судов следуют на выход из морского порта без сопровождения лоцмана
в соответствии с рекомендациями СУДС.
[bookmark: sub_1029_Копия_1][bookmark: sub_1029]23. Капитаны судов, выходящих из бухты Врангеля, после высадки лоцмана
в точке с координатами 42°45,70' северной широты и 133°01,35' восточной долготы должны следовать в соответствии с рекомендациями СУДС.
Капитаны судов, выходящие из бухты Козьмина, после высадки лоцмана
в точке с координатами 42°42,86' северной широты и 132°57,60' восточной долготы должны следовать в соответствии с рекомендациями СУДС.
[bookmark: sub_1031_Копия_1][bookmark: sub_1031][bookmark: sub_1032][bookmark: sub_1032_Копия_1]24. Лоцманская проводка судна с неисправными винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее – СЭУ) или якорным устройством должна осуществляться с разрешения капитана морского порта и с буксирным обеспечением.
[bookmark: sub_1033_Копия_1][bookmark: sub_1033]25. Плавание судов в акватории морского порта должно осуществляться
в соответствии с системой разделения движения судов и при соблюдении следующих ограничений по скорости движения:
на одностороннем фарватере № 3 скорость движения судна не должна превышать 6 узлов;
[bookmark: sub_1033_Копия_2]на двухсторонних фарватерах №№ 2 и 7 скорость судна не должна превышать 10 узлов для судов длиной до 150 метров и 8 узлов для судов длиной более
150 метров. 
26. В бухтах Врангеля и Козьмина скорость судна должна быть минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.
[bookmark: sub_1036]27. В акватории морского порта суда с динамическим принципом поддержания движения должны следовать в водоизмещающем состоянии.
28. В акватории морского порта не допускается обгон судов и пересечение их курсов по носу.
29. Капитаны танкеров, следующхе в бухту Козьмина, при подходе к месту приема лоцмана должны уменьшить скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.
[bookmark: sub_1036_Копия_1_Копия_2]30. Место для разворота танкеров при подходе к нефтеналивным причалам
в бухте Козьмина (далее – разворотный круг) находится в районе акватории морского порта радиусом 1,5 кабельтовых с центром в точке с координатами
42°43,38' северной широты и 133°00,16' восточной долготы (сведения о районах
№№ 95, 98, 211 и 301 акватории морского порта приведены в приложении № 5
к Обязательным постановлениям).
31. После посадки лоцмана на танкер капитан танкера должен повернуть вправо и следовать по створу знаков мыса Козьмина к разворотному кругу
с буксирным обеспечением.
[bookmark: sub_1038]32. Капитан танкера, находящегося на якорном месте «А», с лоцманом на борту для постановки танкера к причалу в бухте Козьмина должен снять танкер
с якоря и следовать с буксирным обеспечением в направлении разворотного круга для разворота и последующей швартовки танкера.
[bookmark: sub_1038_Копия_1][bookmark: sub_1041]33. Маневрирование танкера при снятии с якоря и движении к причалу в бухте Козьмина не должно затруднять движение судов по фарватеру № 2.
Одновременное маневрирование судов для постановки на якорной стоянке Восточный-2 или для снятия с якорной стоянки Восточный-2 и движение судов
по фарватеру № 2 не допускаются.
34. В районах акватории морского порта №№ 95 и 98, за исключением якорной стоянки Восточный-2, не допускается постановка судов на якорь, придонное траление, осуществление подводных и дноуглубительных работ, плавание судов
с вытравленной якорь-цепью.
35. Плавание судов в районе № 301 акватории морского порта должно осуществляться с безопасной скоростью с тем, чтобы они могли предпринять надлежащие и эффективные действия для предупреждения столкновения[footnoteRef:12]. [12:  Правило 6 МППСС-72.] 

36. При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности
в штормовую погоду в морском порту, капитан танкера должен прекратить операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов и по указанию капитана морского порта покинуть акваторию морского порта.
[bookmark: sub_1040_Копия_1][bookmark: sub_1040]37. При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности
в штормовую погоду в морском порту, капитан танкера, находящегося на якорном месте «А», должен по указанию капитана морского порта покинуть акваторию морского порта.
[bookmark: sub_1041_Копия_1][bookmark: sub_1041_Копия_1_Копия_1]38. Капитан танкера с лоцманом на борту при следовании от причала в бухте Козьмина на выход из морского порта должен отойти от причала с буксирным обеспечением, войти в разворотный круг и далее без буксирного сопровождения следовать к створу знаков мыса Козьмина, держать на безопасном расстоянии буй
№ 1 с координатами 42°43,30' северной широты и 132°56,26' восточной долготы
по левому борту судна.
[bookmark: sub_1042_Копия_1][bookmark: sub_1042]39. Капитаны судов, следующих по фарватерам №№ 2А и 2Б, должны уступать дорогу танкерам, следующим к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина или
от них, а также следующим к якорному месту «А» либо от него.
40. Допускается движение танкера на выход из морского порта, после получения разрешения от капитана морского порта, от якорного места «А»
без лоцмана и буксирного сопровождения в соответствии с рекомендациями СУДС.
[bookmark: sub_1044_Копия_1][bookmark: sub_1044]41. При выходе из залива Находка капитаны судов должны держать на безопасном расстоянии буй № 1 по левому борту судна.
[bookmark: sub_1045][bookmark: sub_1045_Копия_1]42. Пассажирские перевозки в морском порту допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду, высоте волны не более 1 метра и видимости не менее
5 кабельтовых.
[bookmark: sub_1046_Копия_1][bookmark: sub_1046]43. Суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся в акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота) производят оформление прихода в морской порт и выхода из морского порта на причале, согласованным государственным пограничным органам контроля.
[bookmark: sub_1047_Копия_1][bookmark: sub_1047]44. Капитаны маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов, следуя вдоль причалов морского порта, должны осуществлять движение на безопасном расстоянии от причалов морского порта и со скоростью, исключающей корабельной волны.
45. Капитанам маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов запрещаются:
[bookmark: sub_1048_Копия_2]плавание в районах якорных стоянок и судоходных фарватеров;
плавание при скорости ветра более 10 метров в секунду и (или) видимости менее 5 кабельтовых;
подход к судам, стоящим на якоре и у причалов морского порта;
пересечение курсов плавучих кранов и судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от на ходу судов, находящихся в движении, стоящих на якоре или у причалов морского порта, проводящих водолазные и дноуглубительные работы;
подход к причалам морского порта без разрешения капитана морского порта и согласования с оператором морского терминала;
швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от плавучих и стационарных средств навигационного оборудования[footnoteRef:13]; [13:   Пункт 110 Общих правил.] 

постановка судов на якорь на фарватерах и вблизи от них.

[bookmark: sub_1500]V. Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах, правила взаимодействия радиолокационных систем управления движением судов с автономными судами
[bookmark: sub_1500_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1500_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1500_Копия_2][bookmark: sub_1500_Копия_1][bookmark: sub_1500_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1500_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1500_Копия_2][bookmark: sub_1500_Копия_1]
[bookmark: sub_1050][bookmark: sub_1054_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1054_Копия_1]46. В акватории морского порта Восточный, за исключением озера Второе, действует СУДС.
[bookmark: sub_1050_Копия_1]Зона действия СУДС разделена на сектор 1Б и сектор 2.
[bookmark: sub_1052]47. Сектор 2 включает акваторию залива Находка и ограничен с юга линией, соединяющей мыс Поворотный и мыс Лихачева. 
48. Связь с СУДС в секторе 2 осуществляется на канале 13 ОВЧ, позывной «Находка-Трафик».
[bookmark: sub_1051_Копия_2][bookmark: sub_1054]49. Сектор 1Б ограничен с юга границей территориального моря Российской Федерации, с запада меридианом 132°28,00' восточной долготы, с востока меридианом 133°43,00' восточной долготы. Связь с СУДС в секторе
1Б осуществляется на 9 и 16 каналах связи ОВЧ (позывной «Находка-Трафик»). 
[bookmark: sub_1023_Копия_2_Копия_1]50. В бухте Врангеля регулирование движения судов осуществляется СУДС на 13 канале связи ОВЧ (позывной «Находка-Трафик») и капитаном морского порта на 14 канале связи ОВЧ (позывной «Восточный-5») (сведения о каналах ОВЧ, используемых в морском порту, приведены в приложении № 6 к Обязательным постановлениям).
В бухте Козьмина регулирование движения судов осуществляется СУДС
на 13 канале связи ОВЧ (позывной «Находка-Трафик») и капитаном морского порта на 14 канале связи ОВЧ (позывной «Козьмина – АМП Восточный»).
В озере Второе регулирование движения судов осуществляется капитаном морского порта на 29 канале связи ОВЧ (позывной «Козьмина – АМП Восточный»).
51. Капитаны судов, в том числе автономных судов, следующих в залив Находка, при пересечении линии мыс Лихачева – мыс Поворотный должны устанавить связь с СУДС на 13 канале связи ОВЧ.
[bookmark: sub_1055_Копия_1][bookmark: sub_1055]52. Капитаны судов, в том числе автономных, выходящих из залива Находка, при пересечении линии, соединяющей мысы Лихачева и Поворотный, должны получить разрешение СУДС на прекращение радиовахты на канале 13 ОВЧ.
[bookmark: sub_1056_Копия_1][bookmark: sub_1056]53. В случае отсутствия свободных причалов, якорных мест и отсутствия свободных площадей для накопления груза морским терминалом, допускается стоянка судов за границами морского порта в ожидании разрешения СУДС на заход судов в морской порт.

[bookmark: sub_1600]VI. Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки
[bookmark: sub_1600_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1600_Копия_1][bookmark: sub_1600_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1600_Копия_2][bookmark: sub_1600_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1600_Копия_1][bookmark: sub_1600_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1600_Копия_2]
54. Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов, на рейдовом перегрузочном комплексе Восточный-1 (далее – РПК Восточный-1), на якорных местах №№ 1, 2 и 3, на якорных стоянках №№ 5-9, Восточный-2 и в районе № 211 морского порта  (сведения о якорных стоянках и якорных местах морского порта,
о районах №№ 95, 98, 211, 301, Восточный-1 акватории морского порта приведены в приложении № 4 и 5 к Обязательным постановлениям).
55. Швартовка судна к судну в районе Восточный-1 и на якорной стоянке Восточный-2 должна осуществляться с буксирным обеспечением.
Операционная акватория РПК «Восточный-1» образована из 2 операционных акваторий: западной, с центром акватории в точке с координатами 42º46ʹ34,49ʹʹ северной широты и 132º57ʹ21,41ʹʹ восточной долготы радиусом 2,8 кабельтовых, и восточной, с центром акватории в точке с координатами 42º46ʹ22,49ʹʹ северной широты и 132º58ʹ01,01ʹʹ восточной долготы радиусом 2,3 кабельтовых, соединенных касательными линиями.
56. Стоянка судов с ЯЭУ и РИ, грузовые операции судов с ЯЭУ и РИ в морском порту должны осуществляться на якорной стоянке Восточный-2
и у причалов морского порта №№ 5, 6 и 7.
[bookmark: sub_1060]57. Якорные места №№ 1, 2 и 3 предназначены для кратковременной стоянки судов длиной не более 150 метров .
[bookmark: sub_1059][bookmark: sub_1059_Копия_1]58. Постановка судов на якорные стоянки №№ 5, 6, 7, 8 и 9, Восточный-2 должна осуществляться таким образом, чтобы корпуса судов не выходили за границу якорных стоянок №№ 5, 6, 7, 8 и 9, Восточный-2.
[bookmark: sub_1060_Копия_1][bookmark: sub_1060_Копия_1_Копия_1]59. Стоянка на якоре в акватории морского порта несамоходных судов без экипажа и судов с неисправными СЭУ, рулевым, якорным устройствами,
ОВЧ-радиостанцией на якоре в акватории морского порта допускается с разрешения капитана морского порта при наличии постоянного буксирного обеспечения.
[bookmark: sub_1061][bookmark: sub_1061_Копия_1][bookmark: sub_1062_Копия_1][bookmark: sub_1062]60. При скорости ветра более 14 метров в секунду в акватории морского порта запрещаются:
[bookmark: sub_1062_Копия_2]стоянка на якоре буксирных судов с ошвартованными к борту несамоходными судами;
бункеровка судов, стоящих на якоре, топливом и нефтепродуктами.
61. До постановки танкера в балласте к причалу в бухте Козьмина для погрузки нефти и нефтепродуктов с разрешения капитана морского порта допускается следование танкера в балласте без лоцмана на борту к якорному месту «А» для постановки на якорь. 
[bookmark: sub_1064_Копия_1][bookmark: sub_1064]62. Швартовка судов кормой, с отдачей якорей допускается по согласованию
с капитаном морского порта, если это указано в техническом паспорте гидротехнического сооружения[footnoteRef:14]. [14:  Абзац шестой пункта 68 Общих правил.] 

[bookmark: sub_1065_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1065_Копия_1]63. В случае если по окончании операций по наливу нефти и (или) нефтепродуктов в бухте Козьмина капитан танкера не завершил операции по бункеровке, пополнению запасов продовольствием, топливом, пресной водой, приема отходов с судов либо не оформил выход из морского порта в соответствии
с Общими правилами, капитан танкера должен отойти от причала и осуществить разворотный круг и следовать к якорному месту «А» с лоцманом на борту
и буксирным обеспечением.
[bookmark: sub_1066_Копия_1][bookmark: sub_1066]64. Оператор морского терминала извещает капитана морского порта о готовности причала к швартовке судна за 1 час до начала швартовки.
[bookmark: sub_1067][bookmark: sub_1067_Копия_1]65. Швартовка, отшвартовка, перешвартовка, перетяжка судна более чем на 50 метров вдоль причала должны производиться с буксирным обеспечением.
[bookmark: sub_1068_Копия_1][bookmark: sub_1068]66. При выполнении швартовных операций скорость движения судна должна составлять:
[bookmark: sub_1068_Копия_2_Копия_1]не более 0,22 метра в секунду – для судов водоизмещением до 2000 тонн;
[bookmark: sub_1068_Копия_2_Копия_1_Копия_1]не более 0,15 метра в секунду – для судов водоизмещением до 5000 тонн;
[bookmark: sub_1068_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Копия_1]не более 0,13 метра в секунду – для судов водоизмещением до 10 000 тонн;
[bookmark: sub_1068_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Копия_2]не более 0,10 метра в секунду – для судов водоизмещением до 20 000 тонн;
[bookmark: sub_1068_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Копия_3]не более 0,09 метра в секунду – для судов водоизмещением до 40 000 тонн;
[bookmark: sub_1068_Копия_2_Копия_1_Копия_1_Копия_4]не более 0,08 метра в секунду – для судов водоизмещением до 100 000 тонн.
[bookmark: sub_1070]67. Проведение швартовных операций судов в акватории морского порта допускаются при скорости ветра до 14 метров секунду и видимости не менее
5 кабельтовых, за исключением:
[bookmark: sub_1070_Копия_1]в устье реки Хмыловка для постановки расчетного судна длиной 230 метров
к причалам №№ 34, 35 – при скорости ветра до 7 метров в секунду и видимости
не менее 5 кабельтовых;
в устье реки Хмыловка и озере Второе – при скорости ветра до 10 метров
в секунду и видимости не менее 5 кабельтовых;
в бухте Козьмина –  при скорости ветра до 14 метров в секунду и видимости не менее 10 кабельтовых.
[bookmark: sub_1072]68. Швартовка танкеров к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина должна осуществляться лагом к причалу и носом судна на выход из бухты Козьмина.
[bookmark: sub_1071][bookmark: sub_1071_Копия_1]69. Разворот и швартовка танкеров к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина должны осуществляться с буксирным обеспечением.
[bookmark: sub_1072_Копия_1][bookmark: sub_1072_Копия_1_Копия_1]70. Швартовные тросы с судов на нефтеналивные причалы в бухте Козьмина должны быть заведены с использованием судов портового флота.
[bookmark: sub_1073_Копия_1][bookmark: sub_1073]71. Капитаны судов, стоящих у бортов танкеров в бухте Козьмина, должны нести постоянную радиовахту на 14 и 29 каналах связи ОВЧ и по указанию капитана морского порта незамедлительно отойти от бортов танкеров.
[bookmark: sub_1074_Копия_1][bookmark: sub_1074]72. В кормовой и носовой частях нефтеналивного танкера с борта должны быть опущены до уровня воды и закреплены стальные буксирные тросы для буксировки. 
73. Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах
в морском порту не допускается.
[bookmark: sub_1076][bookmark: sub_1076_Копия_1]74.  Швартовка судна к причалу морского порта осуществляется швартовщиками из расчета:
[bookmark: sub_1076_Копия_2]для судна вместимостью lj 300 – 1 швартовщик;
для судна вместимостью от 300 до 1500 – 2 швартовщика;
для судна вместимостью от 1500 до 2500 – 3 швартовщика;
для судна вместимостью от 2500 до 5000 – 4 швартовщика;
для судна вместимостью от 5000 до 10 000 – 6 швартовщиков;
для судна вместимостью более от 10 000 до 20 000 – 8 швартовщиков;
для судна вместимостью более 20 000 – 10 швартовщиков.
Руководитель швартовщиков должен установить радиосвязь с капитаном судна.
[bookmark: sub_1079]75. Стоянка танкеров у причалов морского порта допускается в один корпус.
[bookmark: sub_1078_Копия_1][bookmark: sub_1078]76. Стоянка судов у причалов морского порта более чем в два корпуса
не допускается[footnoteRef:15]. [15:  Пункт 76 Общих правил] 

[bookmark: sub_1079_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1079_Копия_1]77. Швартовка судов и плавучих средств к эстакаде причалов нефтеналивных терминалов не допускается. 
[bookmark: sub_1080][bookmark: sub_1080_Копия_1]78. Швартовка судов к причалам должна производиться неметаллическими канатами только за швартовные устройства.
[bookmark: sub_1081_Копия_1][bookmark: sub_1081]79. Капитан судна, стоящего на якоре в акватории морского порта, должен держать СЭУ в постоянной готовности.
При обнаружении дрейфа, капитан судна должен быть готов к снятию судна
с якоря по указанию капитана морского порта и действовать в соответствии
с рекомендациям СУДС.
[bookmark: sub_1082][bookmark: sub_1082_Копия_1]80. Буксировка судов в акватории морского порта должна осуществляться следующими способами:
за кормой – при длине буксирного троса не более 100 метров;
лагом;
методом толкания.
81. Буксировка судов с неисправными СЭУ или якорными устройствами
в акватории морского порта должна осуществляться с разрешения капитана морского порта с лоцманским обеспечением при скорости ветра не более 14 метров в секунду.
[bookmark: sub_1084_Копия_1][bookmark: sub_1084]82. Водолазные работы в акватории морского порта должны осуществляться
с разрешения капитана морского порта[footnoteRef:16]. [16:  Пункт 15 Общих правил.] 

Выполнение водолазных работ в акватории морского порта не допускается при:
скорости ветра более 10 метров в секунду;
волнении моря более 2 баллов;
глубине воды под килем судна менее 2 метров;
видимости менее 5 кабельтовых;
проведении на судне грузовых операций.
[bookmark: sub_1087]83. С увеличением скорости ветра более 25 метров в секунду и высоте волны более 1,5 метра капитан судна по указанию капитана морского порта должен покинуть акваторию морского порта.
84. В случае возникновения на судне с ЯЭУ аварийной ситуации капитан судна должен незамедлительно сообщить об этом капитану морского порта по средствам связи и осуществить постановку судна на якорную стоянку Восточный-2 или за пределами акватории морского порта.
[bookmark: sub_1086_Копия_1][bookmark: sub_1086]85. При скорости ветра 15 метров в секунду и более стоянка судов на якорных местах №№ 1, 2 и 3 не допускается.
86. Производство огневых работ на судах, стоящих на якорных стоянках
и у причалов морского порта, допускается с разрешения капитана морского порта.
[bookmark: sub_1086_Копия_2_Копия_1][bookmark: sub_1086_Копия_3][bookmark: sub_1086_Копия_2][bookmark: sub_1086_Копия_2_Копия_2][bookmark: sub_1086_Копия_2_Копия_1][bookmark: sub_1086_Копия_3][bookmark: sub_1086_Копия_2][bookmark: sub_1086_Копия_2_Копия_2]
[bookmark: sub_1700]VII. Правила обеспечения экологической безопасности, включающие установление видов отходов с судов, подлежащих сбору в морском порту, правила обеспечения соблюдения карантина в морском порту
[bookmark: sub_1700_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1700_Копия_2][bookmark: sub_1700_Копия_1][bookmark: sub_1700_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1700_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1700_Копия_2][bookmark: sub_1700_Копия_1][bookmark: sub_1700_Копия_1_Копия_2]
87. В морском порту осуществляется прием судовых отходов, предусмотренных требованиями приложений I, IV и V Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г.[footnoteRef:17]. [17:  Вступила в силу 2 октября 1983 г. для Союза Советских Социалистических Республик и является обязательной для Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947
«О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов 1973 года».] 

Сведения о приемных сооружениях для отходов с судов должны быть размещены в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru.
[bookmark: sub_1088_Копия_1][bookmark: sub_1088][bookmark: sub_1089_Копия_1]88. Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается, если балласт был принят или заменен согласно Правилу D-1 или отвечает стандарту качества балластных вод согласно Правилу D-2 Международной конвенции
о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года[footnoteRef:18]. [18:  Является обязательной для Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 256 «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года». Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 сентября 2017 г.] 

[bookmark: sub_1023_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1024_Копия_1][bookmark: sub_1088_Копия_1_Копия_1]89. Бункеровка судов на якорных местах и у причалов морского порта должна осуществляться при скорости ветра не более 14 метров в секунду.
90. На причале № 30 и причале длиной 89 метров морского порта допускается бункеровка судов топливом с автомашин[footnoteRef:19]. [19:  Пункт 97 Общих правил.] 

91. При выполнении грузовых операций с нефтью и нефтепродуктами
сливо-наливным методом у причалов морского порта боновые заграждения должны выставляться[footnoteRef:20] до начала операций на все время выполнения операций и убираться после отсоединения судовых трубопроводов от береговых сливо-наливных устройств. [20:  Пункт 120 Общих правил.] 

92. В период ледокольной проводки судов возможность использования бонового заграждения должна определяться капитаном судна-бункеровщика исходя из фактической ледовой и метеорологической обстановки в морском порту.
93. Бункеровка судна при неисправности стационарных систем пожаротушения не допускается.
94. Противоэпидемиологические мероприятия в отношении судна, на котором выявлен больной с симптомами заболеваний, представляющих опасность для окружающих[footnoteRef:21], должны проводиться на якорных стоянках №№ 6 и 9. [21:  Часть 2 статьи 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».] 


[bookmark: sub_1800]VIII. Правила пользования специальными средствами связи на территории морского порта
[bookmark: sub_1800_Копия_1][bookmark: sub_1800_Копия_2][bookmark: sub_1800_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1800_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1800_Копия_1][bookmark: sub_1800_Копия_2][bookmark: sub_1800_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1800_Копия_1_Копия_2]
95.  Связь с судами в акватории морского порта должна осуществляться
с использованием радиосвязи морской подвижной службы или морской подвижной спутниковой службы, телефонной связи, электронной почты (далее – средства связи).
96. Сведения об используемых в морском порту каналах связи ОВЧ приведены в приложении № 6 к Обязательным постановлениям и доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей при изменении таких сведений[footnoteRef:22] путем размещения уведомления в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru. [22:  Абзац второй пункта 36 Общих правил.] 

97. Капитаны судов, стоящих на якоре и у причалов морского порта, должны нести постоянную радиовахту на 14 и 16 каналах связи ОВЧ.
[bookmark: sub_1096_Копия_1][bookmark: sub_1096]98. Капитаны судов, стоящих у причалов морского порта и у бортов танкеров в бухте Козьмина, должны нести постоянную радиовахту на 14 и 29 каналах связи ОВЧ.
[bookmark: sub_1097_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1097_Копия_1]99. Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на 13, 14 и 29 каналах связи ОВЧ в морском порту не допускается.
[bookmark: sub_1098][bookmark: sub_1098_Копия_1]100. Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, адреса электронной почты, факса, размещаются капитаном морского порта в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru.
101. О возникновении ситуаций, создающих угрозу безопасности мореплавания, безопасности человеческой жизни на море и (или) осуществлению деятельности в морском порту, о загрязнении акватории операторы морских терминалов, капитаны судов должны информировать капитана морского порта, используя средства связи[footnoteRef:23]. [23:  Пункты 1–3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ] 

[bookmark: sub_1900][bookmark: sub_1099_Копия_3][bookmark: sub_1099_Копия_2_Копия_2][bookmark: sub_1099_Копия_2][bookmark: sub_1099_Копия_2_Копия_1][bookmark: sub_1900][bookmark: sub_1099_Копия_3][bookmark: sub_1099_Копия_2_Копия_2][bookmark: sub_1099_Копия_2][bookmark: sub_1099_Копия_2_Копия_1]
IX. Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности
[bookmark: sub_1900_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1900_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1900_Копия_2][bookmark: sub_1900_Копия_1][bookmark: sub_1900_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_1900_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_1900_Копия_2][bookmark: sub_1900_Копия_1]
[bookmark: sub_10102]102. Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательно-координационным центром Владивосток.
[bookmark: sub_10101][bookmark: sub_10101_Копия_1]103. Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой трех базовых станций с зоной действия в акватории залива Петра Великого и прилегающем территориальном море Российской Федерации, а также акватории в пределах
20 морских от границы акватории морского порта. 
[bookmark: sub_10101_Копия_2]Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Туманная (42°34,00' северной широты и 131°11,00' восточной долготы), составляет 70 морских миль.
Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Горсоветская (43°07,00' северной широты и 131°55,00' восточной долготы), составляет 55 морских  миль.
Радиус действия базовой станции, расположенной в городе Находка (42°51,00' северной широты и 132°50,00' восточной долготы), составляет 45 морских миль.
[bookmark: sub_10103]104. Связь в морском районе А2 ГМССБ расположена в акватории Японского моря с радиусом действия 150 морских миль с центром на мысе Поворотный от побережья Корейского полуострова до точки с координатами 42°33'00'' северной широты и 136°25'00'' восточной долготы и далее до мыса Оларовского.
[bookmark: sub_10103_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_10103_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_10103_Копия_1][bookmark: sub_10103_Копия_2][bookmark: sub_10103_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_10103_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_10103_Копия_1][bookmark: sub_10103_Копия_2]
[bookmark: sub_101000]X. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов 
[bookmark: sub_101000_Копия_2][bookmark: sub_101000_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_101000_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_101000_Копия_1][bookmark: sub_101000_Копия_2][bookmark: sub_101000_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_101000_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_101000_Копия_1]
105. Морской порт принимает суда длиной до 366,9 метров и осадкой
до 22,5 метров.
[bookmark: sub_10106_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_10106_Копия_1]106. Проведение грузовых операций в морском порту допускается при скорости ветра до 15 метров в секунду.
[bookmark: sub_10107][bookmark: sub_10107_Копия_1]107. Бункеровка судов в морском порту допускается при скорости ветра не более 14 метров в секунду.
[bookmark: sub_10108_Копия_1][bookmark: sub_10108]108. Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств в морском порту допускается производить при скорости ветра не более 15 метров в секунду или с использованием плавучего крана при скорости ветра не более 14 метров в секунду.
[bookmark: sub_10109_Копия_2]109. Операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов в морском порту с судна на причал и с причала на судно допускается производить у причалов №№ 9, 39 и в бухте Козьмина морского порта.
Операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов с судна на судно допускается производить на РПК Восточный-1 морского порта.
[bookmark: sub_101112][bookmark: sub_101112_Копия_1]110. Капитан танкера, осуществляющего грузовые операции у нефтеналивного причала, должен быть готов к немедленному отходу судна от причала морского порта.
[bookmark: sub_10113_Копия_1][bookmark: sub_10112_Копия_1][bookmark: sub_10112_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_10113]111. При возникновении угрозы повреждения стендеров грузовые операции должны быть прекращены, стендеры должны быть отсоединены.

XI. Сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки

112. В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов (сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 7 к Обязательным постановлениям). 
Районы необязательной лоцманской проводки судов в морском порту отсутствуют.
113. Посадка лоцманов на судно и высадка лоцманов с судна допускаются при высоте волны не более 1,5 метра и видимости не менее 5 кабельтовых.
114. От обязательной лоцманской проводки освобождаются[footnoteRef:24]: [24:  Пункт 2 статьи 90 КТМ.] 

маломерные суда;
спортивные парусные суда, оснащенные механическими двигателями;
суда валовой вместимостью менее 500;
ледоколы;
дноуглубительные суда, плавающие под Государственным флагом Российской Федерации, при проведении дноуглубительных работ;
спасательные суда при осуществлении спасательных операций.
суда портового флота;
корабли и суда Военно-Морского Флота, корабли и катера береговой охраны.
115. Посадка лоцманов на судно и высадка лоцманов с судна должны осуществляться: 
при следовании судов бухту Врангеля – в точке с координатами 42°45,70' северной широты и 133°01,35' восточной долготы;
при следовании судов к причалам бухты Козьмина – в точке с координатами 42°42,86' северной широты и 132°57,60' восточной долготы;
при выходе судов из бухты Козьмина в район № 211, а также при снятии судна с якоря в районе № 211 для швартовки у причалов в бухте Козьмина – в точке с координатами 42°44,97' северной широты и 132°57,50' восточной долготы.

[bookmark: sub_11100]XII. Сведения о переработке опасных грузов
[bookmark: sub_11100_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_11100_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_11100_Копия_2][bookmark: sub_11100_Копия_1][bookmark: sub_11100_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_11100_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_11100_Копия_2][bookmark: sub_11100_Копия_1]
[bookmark: sub_10117]116. В морском порту допускается переработка опасных грузов 1–9 классов опасности Международной морской организации[footnoteRef:25] (далее – ИМО). [25:  Главы 2.1–2.6, 2.8, 2.9 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 г. Принят Резолюцией Ассамблеи Международной морской организации (ИМО) от 27 сентября 1965 г. № A.81(IV). Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о Международной морской организации от 6 марта 1948 г. Конвенция вступила в силу для Союза Советских Социалистических Республик 17 марта 1958 г.] 

117. В целях учета движения, перевалки и хранения опасных грузов
в границах морского порта операторы морских терминалов по запросу капитана морского порта обязаны предоставлять капитану морского порта информацию
о движении, перевалке и хранении опасных грузов. 
Информация об опасных грузах должна направляться капитану морского порта[footnoteRef:26] в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru или иным доступным способом (непосредственно капитану морского порта или используя средства связи). [26:  Абзац девятый пункта 69 Общих правил.] 

Капитан морского порта должен информировать мореплавателей об изменении порядка предоставления информации об опасных грузах, используя средства связи.
[bookmark: sub_10116_Копия_1][bookmark: sub_10116]118. Грузовые операции с опасными грузами 1 класса (за исключением опасных грузов 1.4 подкласса 1 класса опасности ИМО), 2.1 и 2.3 подкласса 2 класса в контейнерах-цистернах, 6.1 подкласса 6 класса в контейнерах-цистернах,
6.2 подкласса 6 класса и 7 класса опасности ИМО должны проводиться по прямому варианту.
[bookmark: sub_10117_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_10117_Копия_1]119. Грузовые операции с опасными грузами 1.1 подкласса 1 класса опасности ИМО должны проводиться в светлое время суток.
[bookmark: sub_10118_Копия_1][bookmark: sub_10118]120. Капитан судна после завершения грузовых операций с опасными грузами 1.1 подкласса 1 класса, 5.2 подкласса 5 класса, 6.2 подкласса 6 класса и 7 класса опасности ИМО, должен незамедлительно выйти из морского порта.
[bookmark: sub_10119_Копия_1][bookmark: sub_10119]121. Капитаны судов, осуществляющих грузовые операции с опасными грузами 1 класса, 5.2 подкласса 5 класса, 6.2 подкласса 6 класса и 7 класса опасности ИМО по прямому варианту должны завершить операции по обслуживанию, бункеровке и снабжению судна до начала грузовых операций
с опасными грузами ИМО.
[bookmark: sub_10119_Копия_2]Бункеровка судов, осуществляющих грузовые операции с опасными грузами 5.1 подкласса 5 класса опасности ИМО, не допускается.
[bookmark: sub_10122]122. Проведение грузовых операций с наливными грузами 3.1, 3.2, 3.3 классов опасности ИМО допускается при скорости ветра не более 14 метров в секунду и высоте волны не более 1 метра.
[bookmark: sub_10121][bookmark: sub_10121_Копия_1]123. При неблагоприятной метеорологической обстановке в морском порту грузовые операции с опасными грузами должны быть прекращены.
[bookmark: sub_10121_Копия_3][bookmark: sub_10121_Копия_2_Копия_1][bookmark: sub_10121_Копия_2][bookmark: sub_10121_Копия_2_Копия_2][bookmark: sub_10121_Копия_3][bookmark: sub_10121_Копия_2_Копия_1][bookmark: sub_10121_Копия_2][bookmark: sub_10121_Копия_2_Копия_2]
[bookmark: sub_11200]XIV. Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему
[bookmark: sub_11200_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_11200_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_11200_Копия_2][bookmark: sub_11200_Копия_1][bookmark: sub_11200_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_11200_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_11200_Копия_2][bookmark: sub_11200_Копия_1]
124. Начало и окончание периода ледокольной проводки судов в акватории морского порта и на подходах к нему объявляются капитаном морского порта в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru.
[bookmark: sub_10123]125. В период льдообразования в акватории морского порта до подхода судна к причалу морского порта, операционная акватория причала должна быть очищена ото льда буксирами, осуществляющие швартовку судна.
[bookmark: sub_10123_Копия_1]126. В период ледокольной проводки судов в морском порту лед в причальной зоне должен быть взломан, часть причала, на которой будут выполняться швартовные операции, должна быть очищена от снега и посыпана песком.

[bookmark: sub_11300]XV. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся
в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту
[bookmark: sub_10126][bookmark: sub_10126]
127. При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна, внешний капитан полностью автономного судна, либо лицо командного состава, включая внешний экипаж полностью автономного судна, ответственное за охрану судна[footnoteRef:27], должны информировать об этом должностное лицо объекта инфраструктуры морского порта, ответственное за охрану, а также капитана морского порта, используя средства связи. [27:  Подпункт 6 пункта 2.1 Международного кодекса по охране судов и портовых средств. Одобрен Конференцией Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (Резолюция № 2 принята 12 декабря 2002 г.) и является обязательным для Российской Федерации в соответствии
с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 г. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 1 июля 2004 г. ] 

128. Капитан судна, внешний капитан полностью автономного судна либо лицо командного состава, включая внешний экипаж полностью автономного судна, ответственное за охрану судна, должны предоставлять капитану морского порта информацию об уровне охраны судна, находящегося в морском порту, а также
о любых изменениях в уровнях охраны судна.
129. Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, внешние капитаны полностью автономных судов, находящихся в морском порту, должны незамедлительно информировать капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ,
а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.
[bookmark: sub_10126_Копия_1]130. Информация о границах зоны транспортной безопасности акватории морского порта, о порядке допуска транспортных средств в зону транспортной безопасности, а также о положениях законодательства Российской Федерации
в области обеспечения транспортной безопасности размещается в сети «Интернет» по адресу: https://pma.ru.

[bookmark: sub_11400]XVI. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту
[bookmark: sub_11400_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_11400_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_11400_Копия_2][bookmark: sub_11400_Копия_1][bookmark: sub_11400_Копия_1_Копия_1][bookmark: sub_11400_Копия_1_Копия_2][bookmark: sub_11400_Копия_2][bookmark: sub_11400_Копия_1]
[bookmark: sub_10132][bookmark: sub_10130]131. Экстренная информация[footnoteRef:28] о навигационной и гидрометеорологической обстановке должна передаваться капитанам судов должностным лицом инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта по ее получении от метеорологической службы на каналах связи ОВЧ, сведения о которых приведены в приложении № 6 к Обязательным постановлениям. [28:  Абзац десятый статьи 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе».] 

132. Навигационная и гидрометеорологическая информации должна передаваться капитанам судов, находящимися в морском порту, операторами СУДС на 13 рабочем канале связи ОВЧ
[bookmark: sub_10132_Копия_1]133. Передача экстренной информации должна осуществляться на каналах связи ОВЧ, приведенных в приложении № 6 к Обязательным постановлениям.
Капитаны судов должны подтверждать получение особо важных сообщений
и штормовых предупреждений, используя каналы связи ОВЧ. 



[bookmark: sub_111]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Обязательным постановлениям (пункт 9)



[bookmark: P334_Копия_1]СВЕДЕНИЯ
 о фарватерах акватории морского порта 



	Наименование фарватера
	Расположение
	Длина и ширина
	Глубины

	Фарватер № 2
	Фарватер № 2 расположен от границы акватории морского порта в заливе Находка к району повышенной осторожности плавания у входа в бухту Врангеля; направление оси фарватера 50° – 230°.
Ось фарватера расположена в точках с координатами:
42°43,83' северной широты и 132°57,06' восточной долготы;
42°46,00' северной широты и 133°00,60' восточной долготы
	3,05 морских миль;
4 кабельтовых
	 –

	Фарватер бухты Козьмина № 2А
	Фарватер № 2 А расположен от восточной границы фарватера № 2 в бухту Козьмина. Границы фарватера обозначены створами светящих знаков; направление оси фарватера 133,6° – 313,6°.
Ось фарватера расположена в точках с координатами:
42°44,46' северной широты и 132°58,55' восточной долготы;
42°43,38' северной широты и 133°00,08' восточной долготы
	1,4 морских миль;
3,2 кабельтовых
	 –

	Фарватер бухты Козьмина № 2Б
	Фарватер № 2 Б для танкеров, следующих от нефтеналивного причала бухты Козьмина расположен от бухты Козьмина до границы акватории морского порта в заливе Находка; направление оси фарватера 275,5° - 95,5°.
Ось фарватера расположена в точках с координатами:
42°43,36' северной широты и 133°00,40' восточной долготы;
42°43,58' северной широты и 132°57,27' восточной долготы
	1,92 морских миль;
3,2 кабельтовых
	 –

	
Фарватер № 3
	Фарватер № 3 расположена от района повышенной осторожности плавания на акватории морского порта в бухту Врангеля; направление оси фарватера 297°117°.
Ось фарватера расположена в точках с координатами:
42°45,60' северной широты и 133°01,57' восточной долготы;
42°45,15' северной широты и 133°02,83' восточной долготы
	1,04 морские мили;
1,4 кабельтовых
	17,0 метров

	Фарватер № 7
	Фарватер № 7 соединяет фарватер № 1 с районом повышенной осторожности плавания на акватории морского порта; направление оси фарватера 297°117°.
Ось фарватера проходит через точки с координатами:
42°47,58' северной широты и 132°56,26' восточной долготы;
42°46,00' северной широты и 133°00,60' восточной долготы
	3,32 морских миль;
4 кабельтовых
	25,0 метров
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[bookmark: sub_111_Копия_1]ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Обязательным постановлениям (пункт 11)


СВЕДЕНИЯ
о технических возможностях морского порта в части приема судов 


	Прича-лы
	Расположение причала
(географические координаты)
	Технические характеристики
	Назначение причала/
классы опасности ИМО грузов, допускаемых к ввозу в морской порт
	Допусти-мые условия

	
	северная широта
	восточная долгота
	длина причала
(метры)
	Проектная глубина
у причала
(метры)
	Максимальные габариты судов
	
	

	
	
	
	
	
	водоизме-щение
(тонны)
	наибо-льшая длина (метры)
	шири-на
(метры)
	допус-каемая осадка в грузу
(метры)
	
	

	бухта Врангеля

	№ 5
	42°44,3'
	
133°05,21'
	300
	13,0
	170000
	367
	42,8
	12,5
	Для использо-вания контейнеров/
грузы 
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 5, 6

	№ 6
	42°44,22'
	133°05,0'
	312
	13,0
	170000
	367
	42,8
	12,5
	Для использования контейнеров/
грузы 
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 6, 5

	№ 7
	42°44,14'
	
133°04,81'
	264
	11,5
	135516
	334
	42,8
	11,0
	Для использования контейнеров/
грузы 
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 7, 8



	№ 8
	42°44,07'
	
133°04,64'
	408
	11,5
	135516
	334
	42,8
	11,0
	Для использования контейнеров/
грузы 
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 8, 7

	№ 9
	42°43,98'
	
133°04,36'
	60
	11,5
	8500
	115
	19
	8,0
	Для использования нефтеналивных грузов/ грузы 3, 9 классов опасности ИМО
	–

	№ 10
	42°43,97'
	
133°04,32'
	218
	11,5
	71000
	200
	33
	11,0
	Для осуществления перегрузки навалочных грузов/ грузы 5.1 подкласса 5 класса и 9 класса  опасности ИМО
	–

	№ 11
	42°44,05'
	133°04,2'
	189,7
	11,5
	60900
	235
	35
	11,0
	Универсальный/ грузы классов
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 11, 12

	№ 12
	42°44,12'
	
133°04,09'
	190,2
	11,5
	60900
	235
	35
	11,0
	Универсальный/ грузы классов
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 12, 11

	
№ 13
	
42°44,18'
	

133°03,98'
	
210
	
13,1
	
75000
	
235
	
35
	
12,2
	Универсальный/ грузы классов
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 13, 14

	№ 14
	42°44,26'
	
133°03,87'
	210
	13,1
	75000
	235
	35
	12,2
	Универсальный/ грузы классов
1–9 классов опасности ИМО
	Постановка судна осуществляется с использованием общего причального фронта причалов №№ 14, 13

	№ 25
	42°44,74'
	
133°05,23'
	169,3
	11,5
	–
	–
	–
	9,5
	Для осуществления перегрузки нефтепродуктов/
 грузы классов 3, 9 классов опасности ИМО
	–

	№ 26
	42°44,65'
	
133°05,22'
	260,9
	12,6
	55000
	190
	32,2
	11,6
	Для осуществления перегрузки навалочных грузов/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 27
	42°44,67'
	
133°05,03'
	232,7
	12,6
	55000
	190
	32,2
	11,6
	Для осуществления перегрузки навалочных грузов/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 28
	42°44,7'
	
133°04,86'
	38,9
	6,1
	–
	–
	–
	5,6
	Отстой судов портового флота
	–

	№ 29:
участок 1
участок 2
	42°45,15'

42°45,13'
	133°04,99'
133°04,96'
	80,3

58,25
	6,5

5,1
	2240

477
	53

29
	12

8
	5,0

3,1
	Отстой и обслуживание судов портового флота
	–

	
№ 30
	
42°45,09'
	
133°04,94'
	
80,3
	
6,5
	
1150
	
40,2
	
12,5
	
5,8
	Для отстоя судов портового флота, бункеровки судов нефтепродуктами
	–

	
№ 31
	
42°45,05'
	

133°04,91'
	
150
	
6,5
	
5000
	
136
	
17
	
6,0
	Для осуществления перегрузки навалочных грузов/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 32
	42°44,97'
	
133°04,89'
	150
	8,25
	18500
	143
	25
	7,75
	Для осуществления переработки навалочных, лесных и генеральных грузов/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 33
	42°44,9'
	
133°04,84'
	101,5
	8,5
	30000
	135
	23
	8,0
	Для осуществления переработки генеральных грузов, перегрузки угля/ грузы 4 класса опасности ИМО
	При условии использования швартовного оборудования причала №34

	
№ 34
	
42°44,85'
	

133°04,81'
	
125,4
	
11,3
	
89000
	
230
	
32,2
	
10,5
	Для осуществления переработки генеральных грузов, перегрузка угля/ грузы 4 класса опасности ИМО
	При использовании причального фронта и оборудования причала №35

	№ 35
	42°44,79'
	
133°04,76'
	189,9
	11,3
	89000
	230
	32,2
	10,5
	Для осуществления переработки генеральных грузов, перегрузки угля/
грузы 4 класса опасности ИМО
	При использовании причального фронта и оборудования причала №34

	№ 39
	42°45,09'

42°44,98'
	
133°04,23

133°04,26'
	206,1/

246,1
	8,35/
13,0
	64000
	200
	32,2
	11,8
	Для осуществления переработки наливных нефтехимических грузов / грузы 3, 9 классов опасности ИМО
	–

	№ 49
	42°45,08'

42°45,12'
	
133°03,95'
133°04,22'
	381,4
	16,5
	211257
	295
	46
	16,0
	Для осуществления погрузки угля в суда/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 50
	42°45,11
'
42°45,15
	
133°03,95'
133°04,22'
	381,4
	16,5
	211257
	295
	46
	16,0
	Для осуществления погрузки угля в суда/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 51
	42°45,33'
	
133°04,19'
	355
	16,5
	200000
	300
	46
	16,0
	Для осуществления погрузки угля в суда/ грузы 4 класса опасности ИМО
	–

	№ 51А
	42°45,34'
	
133°04,26'
	92,6
	11,5
	51940
	176
	28,4
	10,0
	Для осуществ-ления перегрузки навалочных грузов
	C учетом использования причального фронта причала
№ 51

	Временный причал
	42°44,56
'
42°44,60'
	
133°03,42'
133°03,37'
	100,5
	6,0
	9620
	121,7
	16,4
	5,5
	Универса-льный
	–

	Бухта Козьмина

	Причал № 1
нефте-пирса
	42°43,1'

42°43,15'
	
133°00,52'
133°00,47'
	442
	19,8
	182600
	275
	48
	17,0
	Для осуществления перегрузки нефтепродуктов/
 грузы классов 3, 9 классов опасности ИМО
	–

	Причал № 2
нефтепирса
	42°43,08'

42°43,12'
	
133°00,49'
133°00,43'
	424
	19,8
	182600
	275
	48
	17,0
	Для осуществления перегрузкинефтепродуктов/грузы классов 3, 9 классов опасности ИМО
	–

	Причал № 1 порто флота
	42°42,83'

42°42,89'
	
133°00,55'
133°00,47'
	153
	6,3
	6550
	100
	14
	5,4
	Для стоянки судов портового флота
	–

	Причал № 2 порто флота
	42°42,89
'
42°42,95'
	
133°00,47'
133°00,54'
	145
	6,3
	6550
	100
	14
	5,4
	Для стоянки судов портового флота
	–

	Причал с длиной 80 метров
	42°43,07
'
42°43,08'
	
133°01,63'
133°01,68'
	
81
	
9,4
	
4800
	
85
	
13,5
	
6,2
	Для осуществления перегрузки генеральных, навалочных, нефтеналивных грузов/ грузов 2-6;8;9 классов опасности ИМО
	
–

	Причал
с длиной 89 метров
	42º42,93ʹ
	133º01,54ʹ
	89
	–
	1200
	63
	14
	5,5
	Универсальный
	–

	Южная набережная
	42°42,95'

42°42,95'
	
133°01,37'
133°01,49'
	163,5
	9,6
	6659
	104,1
	14,44
	6,6
	Универсальный
	–

	Северная набережная
	42°43,0'

42°43,0'
	
133°01,39'
133°01,54'
	212
	9,4
	35640
	186
	28
	8,7
	Универсальный
	–

	Причал № 2
	42°43,01
'
42°43,02'
	
133°01,56'
133°01,62'
	80 / 83
	7,8
	14000
	130
	22
	7,1
	Универсальный
	Длина причала / длина открылка

	Склиз № 1
	42°43,11'
	
133°01,52'
	210
	8,8 – 0.0
	21143
	155
	23
	6,0
	Для осуществления судоразделки и переработки металла
	–

	Склиз № 2
	42°43,12'
	
133°01,60'
	100
	6,8 – 0,0
	–
	84,7
	14
	5,3
	Для осуществления судоразделки и переработка металла
	–

	Рейдовый перегрузочный комплекс Восточный-1
	42°46’19.72”

42°46'49.69”

42°46’34.20”

42°46’09.07”
	132°57’10.56”
132°57’31.12”
132°58’10.92”
132°57’56.68”
	1896
	35,0
	364000
	400
	63
	22,5
	Для осуществления рейдовой перегрузки контейнеров, генеральных и нефтеналивных грузов, грузов классов 3, 9 классов опасности ИМО
	–
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Обязательным постановлениям (пункт 12)



СВЕДЕНИЯ
о минимальном количестве и минимальной мощности буксиров для швартовных операций с судов, за исключением судов валовой вместимостью менее 200 тонн и судов портового флота в морском порту



	Дедвейт судна
	Минимальное количество буксиров и их суммарная мощность (киловатты)

	
	швартовка
	отшвартовка

	Причалы №№ 11, 12, 13,14, 26, 27, 49, 50, 51 и 51А

	Суда до 100 метров, оборудованные подруливающими устройствами
	1 х 1838
	1 х 1838

	До 23000 тонн
	2 х 2600
	2 х 2600

	от 23001 тонн до 45000 тонн
	2 х 4080
	2 х 4080

	от 45001 тонн до 75000 тонн
	2 х 4980
	2 х 4980

	от 75001 тонн до 120000 тонн
	2 х 5554
	2 х 4980

	от 120001 тонн и более
	3 х 10600
	2 х 6832

	Причалы № 34 и № 35
	89000 тонн
	4 х 3500
	4 х 3500


Причалы нефтепирса № 1 и № 2 в бухте Козьмина

	до 80 000 тонн
	2 х 1850 и 2 х 2250
	2 х 1838 и 2 х 2205

	от 80 001 до 150 000 тонн
	2 x 2867 и 2 x 3675
	1 x 2867 и 2 x 3675

	Причалы №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 39, южная набережная, северная набережная, причал длиной 80 метров, причал длиной 89 метров

	Суда до 100 метров, оборудованные подруливающими устройствами
	1 x 1838
	1 x 1838

	до 20 000 тонн
	2 x 1838
	2 x 1838

	более 20 000 тонн
	3 x 1691
	3 x 1691




ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Обязательным постановлениям (пункты 21 и 54)



[bookmark: P916_Копия_3]СВЕДЕНИЯ
о якорных стоянках и якорных местах морского порта



Якорная стоянка № 5 (район № 306) ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°46,15' северной широты и 132°56,65' восточной долготы;
№ 2   42°47,17' северной широты и 132°56,65' восточной долготы;
№ 3   42°46,37' северной широты и 132°58,70' восточной долготы;
№ 4   42°46,17' северной широты и 132°58,70' восточной долготы;
№ 1   42°46,15' северной широты и 132°56,65' восточной долготы.
Якорная стоянка № 6 (район № 307) ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°47,08' северной широты и 132°58,50' восточной долготы;
№ 2   42°47,80' северной широты и 132°58,50' восточной долготы;
№ 3   42°47,80' северной широты и 132°58,80' восточной долготы;
№ 4   42°46,79' северной широты и 132°58,67' восточной долготы;
№ 5   42°46,68' северной широты и 132°59,53' восточной долготы;
№ 1   42°47,08' северной широты и 132°58,50' восточной долготы.
Якорная стоянка № 7 (район № 302) ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°46.38' северной широты и 133°00,55' восточной долготы;
№ 2   42°46.96' северной широты и 133°00,13' восточной долготы;
№ 3   42°47.35' северной широты и 133°00,57' восточной долготы;
№ 4   42°46.79' северной широты и 133°01,35' восточной долготы;
№ 5   42°46.09' северной широты и 133°01,28' восточной долготы;
№ 1   42°46.38' северной широты и 133°00,55' восточной долготы.
Якорная стоянка № 8 (район № 303) ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°46,09' северной широты и 133°01,28' восточной долготы;
№ 2   42°46,38' северной широты и 133°01,90' восточной долготы;
№ 3   42°45,92' северной широты и 133°02,52' восточной долготы;
№ 4   42°45,75' северной широты и 133°02,22' восточной долготы;
№ 1   42°46,09' северной широты и 133°01,28' восточной долготы.
Якорная стоянка № 9 (район № 304) ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°44,50' северной широты и 132°59,07' восточной долготы;
№ 2   42°45,56' северной широты и 132°00,75' восточной долготы;
№ 3   42°45,18' северной широты и 132°01,78' восточной долготы;
№ 4   42°44,37' северной широты и 132°00,68' восточной долготы;
№ 1   42°44,50' северной широты и 132°59,07' восточной долготы.
В районе № 211 акватории морского порта расположено якорное место «А»
с  координатами 42°44,97' северной широты и 132°57,50' восточной долготы.
[bookmark: _GoBack]Якорное место № 1 ограничено координатами   42°44,50' северной широты и 133°04,10' восточной долготы.
Якорное место № 2 ограничено координатами 42°45.00' северной широты и 133°03.70' восточной долготы.
Якорное место № 3 ограничено координатами 42°45.45' северной широты и 133°03.46' восточной долготы.
Якорная стоянка Восточный-2  ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°43,72' северной широты и 132°58,74' восточной долготы;
№ 2   42°43,98' северной широты и 132°58,39' восточной долготы;
№ 3   42°44,08' северной широты и 132°58,50' восточной долготы;
№ 4   42°43,81' северной широты и 132°58,86' восточной долготы.




























ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Обязательным постановлениям (пункты 30 и 54)



СВЕДЕНИЯ
о районах №№ 95, 98, 211, 301, Восточный-1 акватории морского порта



Район № 95 акватории морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°43,00' северной широты и 133°01,40' восточной долготы;
№ 2   42°42,98' северной широты и 133°01,47' восточной долготы;
№ 3   42°42,95' северной широты и 133°01,46' восточной долготы;
№ 4   42°42,94' северной широты и 133°01,38' восточной долготы.
В районе № 95 акватории морского порта не допускаются постановка судов на якорь, плавание судов с вытравленной якорь-цепью, придонное траление,  проведение подводных, взрывных и дноуглубительных работ/
Район № 98 акватории морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°45,03' северной широты и 132°52,32' восточной долготы;
№ 2   42°44,34' северной широты и 133°01,02' восточной долготы;
№ 3   42°43,98' северной широты и 133°01,38' восточной долготы;
№ 4   42°43,48' северной широты и 133°00,80' восточной долготы;
№ 5   42°43,56' северной широты и 132°58,80' восточной долготы;
№ 6   42°42,71' северной широты и 132°58,85' восточной долготы;
№ 7   42°42,20' северной широты и 133°00,55' восточной долготы;
№ 8   42°40,70' северной широты и 133°02,81' восточной долготы;
№ 9   42°39,80' северной широты и 133°02,81' восточной долготы;
№ 10   42°39,80' северной широты и 132°55,00' восточной долготы;
№ 11   42°42,80' северной широты и 132°55,00' восточной долготы;
№ 12   42°43,57' северной широты и 132°56,47' восточной долготы;
№ 13 4  2°44,35' северной широты и 132°52,33' восточной долготы.
В районе № 98 акватории морского порта, за исключением якорной стоянки Восточный-2, не допускаются постановка судов на якорь, плавание судов с вытравленной якорь-цепью, придонное траление, проведение подводных, дноуглубительных и взрывных работ.
Район № 211 акватории морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°44,18' северной широты и 132°56,69' восточной долготы;
№ 2   42°46,08' северной широты и 132°56,69' восточной долготы;
№ 3   42°46,09' северной широты и 132°59,51' восточной долготы;
№ 4   42°45,74' северной широты и 132°59,51' восточной долготы;
№ 5   42°44,12' северной широты и 132°56,89' восточной долготы.
В районе № 211 акватории морского порта расположен девиационный и радиодевиационный полигон залива Находка, плавание судов осуществляется с осторожностью.
Район № 301 акватории морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1   42°45,62' северной широты и 133°00,43' восточной долготы;
№ 2   42°45,95' северной широты и 133°00,10' восточной долготы;
№ 3   42°46,25' северной широты и 133°00,50' восточной долготы;
№ 4   42°46,04' северной широты и 133°01,08' восточной долготы;
№ 5   42°45,69' северной широты и 133°01,60' восточной долготы;
№ 6   42°45,56' северной широты и 133°01,50' восточной долготы.
Плавание судов в районе № 301 акватории морского порта должно осуществляться с осторожностью в связи с приемом  лоцманов на суда или высадкой лоцманов с судов в районе № 301 акватории морского порта.
Район Восточный-1 предназначен для стоянки судов, осуществляющих операции по перегрузке грузов с судна судно длиной не более 350 метров на судовом якоре, определён границами из четырёх отрезков, последовательно соединяющими по порядку точки с координатами:
[bookmark: _Hlk199511729]от точки № 1   2°46'19.72" северной широты и 132° 57'10.56" восточной долготы к точке № 2   42°46'49.69" северной широты и 132°57'31.12" восточной долготы полуокружность радиусом 2,8 кабельтовых с центром в точке № 5   42°46'34.49" северной широты и 132°57'21.41" восточной долготы;
[bookmark: _Hlk199510507]от точки № 2   42°46'49.69" северной широты и 132°57'31.12" восточной долготы к точке № 3   42°46' 34.20" северной широты и 132°58'10.92" восточной долготы прямая линия;
[bookmark: _Hlk199510812][bookmark: _Hlk199511709]от точки № 3   42°46'34.20 северной широты и 132°58'10.92" восточной долготы к точке № 4   42°46'09.07" северной широты и 132°57'56.68" восточной долготы полуокружность радиусом 2,3 кабельтовых с центром в точке № 6  42°46'22.49" северной широты и 132°58'01.01" восточной долготы;
31


31

от точки № 4   42°46'09.07" северной широты и 132°57'56.68" восточной долготы к точке № 1   42°46'19.72" северной широты и 132°57'10.56" восточной долготы  прямая линия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Обязательным постановлениям (пункты 50, 96, 131 и 133)



[bookmark: P853]СВЕДЕНИЯ
 о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту



	Службы морского порта
	Каналы
	Позывной

	
	дежурный
	рабочий
	

	Государственный портовый контроль в морском порту
	14
	14
	Восточный-5

	Портовый контроль в бухте Козьмина
	14, 29
	14, 29
	Козьмина-АМП Восточный

	Лоцманы морского порта
	14
	14
	Лоцман Восточный

	Инспекторы по по охране судов и портовых средств
	14
	14
	Восточный-5

	Инспекторы по охране судов и портовых средств
	14
	14
	Восточный-5

	Диспетчер морского порта
	14
	14
	Восточный-2

	Система управления движением судов, сектор 2
	13
	13
	Находка-Трафик

	Система управления движением судов сектор 1Б
	9, 16
	9
	Находка-Трафик

	Диспетчер портового флота
	14
	95
	Восточный-6

	Главная диспетчерская нефтеналивного терминала в бухте Козьмина
	10
	10
	Козьмина-1

	Морская диспетчерская нефтеналивного терминала в бухте Козьмина
	10
	10
	Козьмина-2

	Диспетчерская в бухте Врангель
	69
	69
	Врангель-Терминал





ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Обязательным постановлениям (пункт 112)



СВЕДЕНИЯ
о районах обязательно лоцманской проводки судов в морском порту



Районы обязательной лоцманской проводки судов в морском порту расположены на участках №№ 1 и 2 акватории морского порта.
Участок № 1  акватории морского порта ограничен прямой линией, соединяющей точки с координатами:
№1   42°45'33,0" северной широты и 133°03'04,0" восточной долготы;
№ 2   42°44'46,0" северной широты и 133°02'45,0" восточной долготы;
Участок № 2  акватории морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№   1 42°42'53,0" северной широты и 132°59'51,0" восточной долготы;
№   2 42°43'38,0" северной широты и 132°57'13,0" восточной долготы;
№   3 42°44'33,4" северной широты и 132°58'43,0" восточной долготы;
№   4 42°42'48,0" северной широты и 133°01'13,0" восточной долготы.
