Об утверждении формы акта преддекларационного обследования 
судоходных гидротехнических сооружений

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8(1) Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 46, ст. 5698; 2009, № 2, ст. 258; 2012, № 22, ст. 2865, № 45, ст. 6246; 2014, № 35, ст. 4758), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую форму акта преддекларационного обследования судоходных гидротехнических сооружений.

Министр                                                                                                         М.Ю. Соколов

Ходько Сергей Николаевич
(499) 495-00-00 доб. 17-32

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минтранса России
от________________ №_____	

ФОРМА
Акта преддекларационного обследования  судоходных гидротехнических сооружений

                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Руководитель			
	    	(наименование 
организации-декларанта)
	
      (подпись)		(фамилия, инициалы)	

«		»		20		г.	
			(дата)				

«место печати»
(организации - декларанта)

АКТ
преддекларационного обследования судоходных гидротехнических сооружений

________________________________________________________________________
(полное наименование судоходного гидротехнического сооружения (далее – СГТС), гидроузла)

________________________________________________________________________
(регистрационный код СГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений)

________________________________________________________________________
(основание для проведения преддекларационного обследования СГТС)

________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о создании комиссии по преддекларационному обследованию СГТС, состав комиссии)

__________________________                             «____» _________________ 20 ____ г.
           (место составления акта)

I. Общие сведения об обследуемых судоходных гидротехнических сооружениях

1.1.	___________________________________________________________________
(Полный перечень сооружений, входящих в состав гидроузла, с указанием собственника и эксплуатирующей организации, в том числе СГТС  подлежащих декларированию)
1.2.	___________________________________________________________________
(Класс СГТС)
1.3.	___________________________________________________________________
(Месторасположение гидроузла)
1.4.	___________________________________________________________________
(Полезные объем и площадь водохранилища)
1.5.	___________________________________________________________________
(Протяженность напорного фронта всего гидроузла и непосредственно СГТС)
1.6.	___________________________________________________________________
(Ведущая проектная организация, основная строительная организация)
1.7.	___________________________________________________________________
(Документы на право землепользования)
1.8.	___________________________________________________________________
(Основные производственные показатели за год, предшествующий обследованию: продолжительность осуществления судопропуска, количество шлюзований и пропущенных судов, выработано электроэнергии, перекачено воды)
1.9.	___________________________________________________________________
(Даты ввода во временную и постоянную эксплуатацию)
1.10.	___________________________________________________________________
(Дата проведения предыдущего преддекларационного обследования СГТС)

II. Краткая характеристика судоходных гидротехнических сооружений

2.1. _____________________________________________________________________
(Назначение сооружения)
2.2. _____________________________________________________________________
(Тип сооружения)
2.3. _____________________________________________________________________
(Основные гидрологические характеристики)
2.4. _____________________________________________________________________
(Напор на гидротехническое сооружение)
2.5. _____________________________________________________________________
(Нормальный подпорный уровень, форсированный подпорный уровень, проектный расход через водопропускные сооружения)
2.6. _____________________________________________________________________
(Основные размеры сооружения)
2.7. _____________________________________________________________________
(Конструктивные характеристики сооружений (проектные данные с учетом произведенных изменений за годы эксплуатации) с указанием параметров основных элементов)
2.8. _____________________________________________________________________
(Краткая характеристика электромеханического оборудования)
2.9. _____________________________________________________________________
(Природные условия района расположения СГТС)

III. Наличие и ведение документации

3.1. _____________________________________________________________________
(Наличие проектной и исполнительной документации, место хранения этой документации)
3.2. _____________________________________________________________________
(Наличие технических паспортов на сооружениях, их ведение, своевременность внесения информации о ремонтах и  реконструкциях)
3.3. _____________________________________________________________________ (Ведение оперативной документации)

IV. Ведение эксплуатационной работы

4.1. _____________________________________________________________________ (Заполнение штатного расписания эксплуатационного персонала обследуемых сооружений)
4.2. _____________________________________________________________________ 
(Соответствие технического обслуживания и ремонта сооружений планам и графикам осмотров, ремонтов, наблюдений и исследований)
4.3. _____________________________________________________________________
(Организация и проведение инспекторских осмотров, исполнение предписаний комиссий инспекторских осмотров, направленных на обеспечение безопасности СГТС)
4.4. _____________________________________________________________________ 
(Организация и проведение обучения эксплуатационного  персонала и проверки знаний)

V. Выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции 
судоходных гидротехнических сооружений

5.1. _____________________________________________________________________ 
(Перечень мероприятий, выполненных за период действия утвержденной декларации, повышающих безопасную эксплуатацию СГТС)
5.2. _____________________________________________________________________
(Достаточность планируемого объема работ по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений)

VI. Оснащенность судоходных гидротехнических сооружений 
контрольно-измерительной аппаратурой

6.1. Наименование и количество контрольно-измерительной аппаратуры (далее – КИА), установленной на гидроузле (сооружении)
Наименование сооружения и место установки КИА	Наименование аппаратуры	Количество аппаратуры	
Примечание	
		по проекту	установленной	действующей		

6.2. _____________________________________________________________________
(Оценка состояния и достаточности КИА)

VII. Организация контроля технического состояния 
судоходных гидротехнических сооружений
7.1. _____________________________________________________________________
(Сведения о составе, уровне квалификации, подготовке и переподготовке специалистов, осуществляющих контроль технического состояния СГТС)
7.2 _____________________________________________________________________
(Выполнение поверочных испытаний контрольно-измерительной аппаратуры и приборов)
7.3 _____________________________________________________________________
(Сведения об организации и проведении наблюдений и исследований за гидротехнической частью, электромеханическим и гидросиловым оборудованием сооружений гидроузла, укомплектованность нормативными документами, методическими рекомендациями, пособиями, инструкциями по проведению натурных наблюдений и измерительными приборами)
7.4. _____________________________________________________________________
(ведение документации по контролю технического состояния сооружений)
7.5. _____________________________________________________________________
(Сведения о контроле эксплуатирующей организацией технического состояния эксплуатируемых сооружений)
7.6. _____________________________________________________________________
(Наличие утвержденных значений критериев безопасности сооружений по показателям их состояния и условиям эксплуатации (кем и когда разработаны)
7.7. _____________________________________________________________________
(Выполнение исследований специализированными научно-исследовательскими  и проектно-конструкторскими организациями)

VIII. Фактические значения количественных параметров и качественных показателей, полученных в результате контроля технического состояния СГТС

8.1. Сведения о фактических значениях количественных параметров и качественных показателей, соответствующих критериям безопасности СГТС, полученных в результате контроля технического состояния СГТС эксплуатирующей организацией и по материалам обследований сооружений специализированными научно-исследовательскими и проектными организациями:
8.1.1. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния судоходного шлюза в акте указывается следующее: фактические отметки голов и стен шлюза; характер осадок и их интенсивность; максимальная неравномерность осадок голов и стен шлюза; горизонтальные перемещения стен шлюза, их характер и интенсивность; данные по наблюдениям за горизонтальными перемещениями нижней головы шлюза в сторону нижнего бьефа; состояние бетона днища, стен и голов  шлюза; состояние штрабного бетона порогов и боковых уплотнений затворов; состояние штрабного бетона в закладных опорных частей ворот и затворов; состояние температурно-осадочных швов и их раскрытие; фактические максимальные уровни воды в верхнем бьефе и минимальные в нижнем бьефе; гашение напора на сооружения, работа противофильтрационных и дренажных устройств; состояние откосов обратной засыпки голов и стен шлюза; состояние понура и рисбермы; состояние затворов и ворот, их опорных конструкций и закладных частей; состояние уплотнений шлюзовых ворот и затворов; состояние механического оборудования приводов затворов и ворот; наличие резервного энергопитания; состояние силового электрооборудования и питающих его кабелей; состояние блокировок схемы управления шлюза; наличие средств пожаротушения; другие данные о состоянии сооружений и оборудования, ссылка на которые имеется в критериях безопасности)
8.1.2. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния сооружений Красноярского судоподъемника в акте преддекларационного обследования необходимо отразить особенности конструктивного исполнения уникального судопропускного сооружения – отдельных конструкций гидросилового, электромеханического оборудования, металлоконструкций, их техническое состояние, вопросы организации наблюдений и исследований и др.)
8.1.3. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния ГЭС или насосной станции в акте указывается следующее: минимальная фактическая отметка площадки здания ГЭС, насосной станции или прилегающей территории; характер осадок и их интенсивность; неравномерность осадок здания ГЭС или насосной станции; максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная в нижнем бьефе; состояние температурно-осадочных швов; состояние бетона; фильтрационный режим; состояние гидроагрегатов; состояние затворов; состояние электрооборудования и питающих его кабелей; наличие средств пожаротушения; другие данные о состоянии сооружений и оборудования, ссылка на которые имеется в критериях безопасности)
8.1.4. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния грунтовой плотины или дамбы, в акте указывается следующее: минимальная фактическая отметка гребня плотины; характер осадок и их интенсивность; максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе  и минимальная в нижнем бьефе; состояние крепления верхового откоса; состояние крепления низового откоса; состояние крепления дренажной призмы и дренажного кювета; фильтрационный режим; деформации поверхности низового откоса; другие данные о состоянии сооружения, ссылка на которые имеется в критериях безопасности)
8.1.5. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния бетонной плотины или бетонного водопропускного сооружения в акте указывается следующее: минимальная фактическая отметка гребня плотины; характер осадок и их интенсивность; неравномерность осадок отдельных секций; максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная в нижнем бьефе; данные по горизонтальным перемещениям секций; состояние температурно-осадочных швов; фильтрационный режим; состояние рисбермы и понура; состояние бетона бычков и устоев особенно в зоне опор затворов; состояние затворов и приводных механизмов; состояние энергопитания; состояние электрооборудования и питающих его кабелей; состояние береговых грунтовых примыканий; другие данные о состоянии сооружений и оборудования, ссылка на которые имеется в критериях безопасности)
8.1.6. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния разборчатых плотин, в акте указывается следующее: минимальная фактическая отметка гребня плотины и береговых примыканий; характер осадок и их интенсивность; неравномерность осадок плотины; данные по сдвигу плотины; максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная в нижнем бьефе за наблюдаемый период; состояние бетона устоев; состояние бетона флютбета; состояние рисбермы и понура; состояние металлоконструкций ферм или стоек; состояние щитов перекрытия пролетов; состояние береговых примыканий; другие данные о состоянии сооружений и оборудования, ссылка на которые имеется в критериях безопасности)
8.1.7. ___________________________________________________________________
(При описании технического состояния дюкеров, в акте указывается следующее: форма сечения; геометрические размеры; отметки низа и верха дюкера; наличие фильтрации; состояние бетона и арматуры; неравномерность осадок; данные по сдвигу оголовков; заиление дюкера; заиление отводящей канавы; состояние температурно-осадочных швов; другие данные о состоянии сооружения, ссылка на которые имеется в критериях безопасности)
8.2. _____________________________________________________________________
(Сведения о транспортных происшествиях на судоходных гидротехнических сооружениях, квалифицируемые как аварии, повлекшие прекращение судопропуска на срок более 72 часов, происшедшее за период с предыдущего преддекларационного обследования)

IX. Выполнение рекомендаций акта предыдущего преддекларационного обследования и предписаний органа государственного надзора 
за безопасностью СГТС

9.1. Сведения о выполнении рекомендаций предыдущей комиссии по преддекларационному обследованию СГТС с указанием даты проведения

№
п/п	Перечень рекомендаций	Кем выдано	Срок выполнения	Отметка о выполнении	
			установленный 	фактический		

X. Готовность эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий 
в случае аварии гидротехнического сооружения

10.1. ____________________________________________________________________
(Наличие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)
10.2. ____________________________________________________________________
(Наличие неснижаемого запаса материалов, инструмента, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей для аварийного ремонта на гидротехнических сооружениях)
10.3. ____________________________________________________________________
(Состояние дорог, мостов и подъездов в границах землеотвода гидротехнических сооружений, состояние аварийных выходов для эксплуатационного персонала на объекте)
10.4. ____________________________________________________________________
(Подготовленность эксплуатационного персонала к работе в чрезвычайных ситуациях)
10.5. ____________________________________________________________________
(Наличие аварийной связи с персоналом гидротехнических сооружений при аварийных ситуациях, а также локальной системы оповещения населения при угрозе прорыва напорного фронта)
10.6. ____________________________________________________________________
(Наличие расчета вероятного ущерба при прорыве напорного фронта на гидротехнических сооружениях)
10.7. ____________________________________________________________________
(Сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть причинен в результате аварии СГТС)
10.8. ____________________________________________________________________
(Порядок информирования населения, органа надзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и территориальных органов МЧС России о возможных и возникших на судоходном гидротехническом сооружении аварийных ситуациях)

XI. Выводы и рекомендации комиссии

11.1. Дефекты, наиболее влияющие на ухудшение технического состояния сооружений ______________________________________________________________
11.2. Об организации и проведении контроля технического состояния СГТС _______ 11.3. Общий вывод о соответствии эксплуатации гидротехнических сооружений требованиям действующей нормативно-технической документации и возможности сооружений выполнять свои функции _______________________________________
11.4. Мероприятия (ремонтные, восстановительные и др.), направленные на повышение технического состояния и уровня безопасности или обеспечение работоспособного состояния и нормального уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений с рекомендуемыми сроками их реализации ________

Члены комиссии преддекларационного обследования СГТС

Председатель комиссии	_________________________________________________
(Подпись, фамилия, инициалы, организация)
	
Заместитель 
председателя комиссии	_________________________________________________
(Подпись, фамилия, инициалы, организация)	
Члены комиссии	_________________________________________________
(Подпись, фамилия, инициалы, организация)